《钢筋混凝土肋梁楼盖设计》课程教学大纲（2023版）
一、课程信息
课程名称：钢筋混凝土肋梁楼盖设计
Course Project of Reinforced Concrete Ribbed Slab Floor
课程代码：09511112
课程类别：工程实践类/专业限选课
适用专业：土木工程专业
课程学时：1周
课程学分：1学分
修读学期：第4学期

先修课程：土木工程制图、计算机辅助设计（CAD）、结构力学、工程荷载

与可靠度设计原理、混凝土结构基本原理、混凝土结构设计
（一）课程教学目标

通过课程的学习，使学生达到以下目标：

目标1. 能够掌握钢筋混凝土肋梁楼盖设计方法，了解影响楼盖设计方案的各种因素，进行钢筋混凝土肋梁楼盖的结构选型与结构布置，完成主要构件截面尺寸的合理性估算。【支撑毕业要求3.1】

目标2. 能够完成钢筋混凝土肋梁楼盖组成构件的荷载计算、计算简图的确定、内力分析及内力组合。在设计中体现工程意识、创新意识，培养学生的设计计算能力、分析和解决工程实际问题的能力。【支撑毕业要求3.3】

目标3. 能够针对特定建筑功能与施工条件，完成钢筋混凝土肋梁楼盖各构件的设计以及板、次梁及主梁的平法施工图等，培养学生查阅、理解并应用各种规范、规程的能力及施工图纸的表达能力。【支撑毕业要求3.2】
（二）课程目标与毕业要求的对应关系

表1 课程目标与毕业要求的对应关系

	毕业要求
	毕业要求指标点
	课程目标

	
	
	1
	2
	3

	3.设计/开发解决方案
	3.1掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
	✓
	
	

	
	3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计。
	
	
	✓

	
	3.3 能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。
	
	✓
	


二、课程教学内容与学时分配

表2 课程教学内容与学时分配

	知识单元（学时）
	知识点
	教学

要求
	推荐学时（日）
	支撑课程

目标

	钢筋混凝土肋梁楼盖设计（1周）
	楼盖结构梁板布置方法
	了解
	0.5
	1

	
	按塑性理论设计计算单向板
	掌握
	1
	2、3

	
	按塑性理论设计计算次梁
	掌握
	1.5
	2、3

	
	按弹性理论设计计算主梁
	掌握
	2
	2、3

	
	楼盖结构施工图的绘制方法
	掌握
	2
	1、3


三、讲授提示及方法

重点：单向板肋梁楼盖的结构布置和构件截面尺寸估算；板的设计（荷载计算、计算简图、内力计算、承载力计算）；次梁的设计（荷载计算、计算简图、内力计算、承载力计算）；主梁的设计（荷载计算、计算简图、内力计算、承载力计算）；绘制主梁的内力包络图、抵抗弯矩图及配筋图，确定钢筋弯起和截断的位置；绘制混凝土单向板肋梁楼盖的施工图；必要的施工说明。
难点：主梁的内力计算；绘制主梁的内力包络图、抵抗弯矩图。
讲授提示与方法：教师提供《钢筋混凝土肋梁楼盖设计任务书》、附图及必要的设计资料，让学生依据设计条件和相关规范进行结构设计，编制设计计算说明书并绘制相关图纸。课程设计方案采用“一生一题的课程设计与毕业设计一体化”的方案，配合课程进度，提前布置课程设计任务，并结合混凝土结构设计课程章节内容的学习与案例讲授，逐步完成课程设计，即将课程设计分散在章节的授课节点内进行。

四、课程考核

（一）考核方式与成绩构成
考核方式：包括计算书和施工图。

成绩构成：总成绩为100 %，计算书成绩占60 %，施工图成绩占40 %。
（二）知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应关系
表3 知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应表

	知识单元
	课程目标
	知识点
	考核方式
	目标分值

	钢筋混凝土肋梁楼盖设计

（1周）
	1
	1. 楼盖结构梁板布置方法
	计算书
	10

	
	
	
	施工图
	20

	
	2
	2. 按塑性理论设计计算单向板
3. 按塑性理论设计计算次梁
4. 按弹性理论设计计算主梁
	计算书
	70

	
	3
	5. 楼盖结构施工图的绘制方法
	计算书
	20

	
	
	
	施工图
	80


注：目标分值为课程目标对应评价方式的满分，同一评价方式目标分值之和为100。

（三）课程考核评价标准

表4 课程考核评价标准

	考核方式
	评价标准

	计算书
	计算书按100分制单独评分，标准如下：
（1）100≥x≥90：结构计算方法、计算简图完全正确；运算正确；计算书内容完整，书写工整。

（2）90>x≥80：结构计算方法、计算简图正确；运算无误；计算书内容完整，书写清楚。

（3）80>x≥70：结构计算方法、计算简图正确；运算正确；计算书内容完整。
（4）70>x≥60：结构计算方法、计算简图基本正确；运算有错误；计算书书写潦草。

（5）x<60：结构计算方法、计算简图不正确；运算错误较多；计算书内容不完整，书写不认真。

	施工图
	施工图按100分制单独评分，标准如下：

（1）100≥x≥90：正确表达设计意图符合制图标准；图面布局合理，图纸无错误。

（2）90>x≥80：正确表达设计意图；符合制图标准；图面布局合理，图纸有小错误。

（3）80>x≥70：尚能表达设计意图；基本符合制图标准；图面布局一般，图纸有小错误。

（4）70>x≥60：能表达设计意图；基本符合制图标准；图面布局不合理，图纸有小错误。

（5）x<60：不能表达设计意图；不符合制图标准；图面布局不合理，图纸错误多。


五、课程评价

课程评价主要是本门课程的课程目标达成情况评价。课程目标达成情况评价采用直接与间接相结合的评价方式，通过课程考核成绩分析法、课程调查问卷与访谈法开展。

表5 课程考核成绩对课程目标达成情况评价

	课程目标
	考核方式
	目标分值
	总成绩目标分值
	权重
	实际平均分
	目标达成评价值

	1
	计算书
	10
	6
	14
	43%
	A1
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	施工图
	20
	8
	
	57%
	A2
	

	2
	计算书
	70
	42
	42
	100%
	B1
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	3
	计算书
	20
	12
	44
	27%
	C1
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	施工图
	80
	32
	
	73%
	C2
	

	整体课程目标
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注：1.权重为对应评价方式在相应课程目标中的权重。

2.实际平均分为参与评价的学生在该评价方式的平均分。

3.课程分目标达成评价值为实际平均分/目标分值*对应权重之和。

4.整体课程目标达成评价值为课程分目标达成评价值的最小值。

六、课程资源

（一）建议选用教材
[1] 东南大学、同济大学、天津大学. 混凝土结构（第七版, 上册、中册）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020.
（二）主要参考书目
[1] 中华人民共和国国家标准. 混凝土结构设计规范（GB50010-2010）[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
[2] 中华人民共和国国家标准. 建筑结构荷载规范（GB 50009-2012）[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 
[3] 中华人民共和国国家标准. 建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2018）[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
[4] 中华人民共和国国家标准. 国家建筑标准设计图集（22G101-1）[S]. 北京: 中国计划出版社, 2022.
[5] 白国良. 荷载与结构设计方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.
[6] 东南大学、同济大学、天津大学. 混凝土结构学习指导（第三版）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020.
[7] 唐兴荣. 混凝土结构课程设计解析与实例[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012.
（三）其它课程资源
1.中国大学MOOC

https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E7%BB%93%E6%9E%84#/
2.中国混凝土网
http://www.cnrmc.com/
3.土木在线
http://bbs.co188.com/forum-1698-1.html
执笔人：鲍鹏玲
参与人：高春华、张宗领、张伟
课程负责人：鲍鹏玲
审核人（系/教研室主任）：高春华
审定人（主管教学副院长/副主任）：袁晓辉
2023年6 月
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