《单层厂房结构设计》课程教学大纲（2023版）
一、课程信息
课程名称：单层厂房结构设计
Course Project of Single-Story Factory Building
课程代码：09911293
课程类别：工程实践类课程
适用专业：土木工程专业
课程学时：2周
课程学分：1.5学分
修读学期：第5学期

先修课程：土木工程制图、计算机辅助设计（CAD）、结构力学、工程荷载

与可靠度设计原理、混凝土结构设计原理、混凝土结构设计
（一）课程教学目标

通过课程的学习，使学生达到以下目标：
目标1. 在单层厂房结构设计中能够考虑环境、社会可持续发展及对人类和环境造成的损害和隐患等因素，进行单层厂房结构选型、标准构件的选型及结构布置，完成主要构件截面尺寸的合理性估算。【支撑毕业要求7.2】
目标2. 能够完成排架结构的荷载计算、计算简图的确定、内力分析及内力组合。在设计中体现工程意识、创新意识，培养学生的设计计算能力、分析和解决工程实际问题的能力。【支撑毕业要求3.3】

目标3. 能够运用混凝土结构基本原理、规范、规程及图集，完成排架柱的截面设计及单层厂房结构施工图设计。【支撑毕业要求3.2】
（二）课程目标与毕业要求的对应关系

表1 课程目标与毕业要求的对应关系

	毕业要求
	毕业要求指标点
	课程目标

	
	
	1
	2
	3

	2.问题分析
	2.4能运用基本原理，借助文献研究，并从可持续发展的角度分析土木工程活动过程的影响因素，获得有效结论。
	
	
	✓

	3.设计/开发解决方案
	3.3能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。
	
	✓
	

	7.环境和可持续发展
	7.2能够站在环境和社会可持续发展的角度思考土木工程专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
	✓
	
	


二、课程教学内容与学时分配

表2 课程教学内容与学时分配

	知识单元（学时）
	知识点
	教学

要求
	推荐学时（日）
	支撑课程

目标

	框架结构设计

（2周）
	单层厂房结构设计与建筑设计的关系，单层厂房结构选型、标准构件选型及结构布置
	了解
	1
	1

	
	屋架、排架柱、吊车梁等构件的作用、布置和连接，荷载的传递途径，结构整体工作的概念，国家建筑标准设计图集的应用方法
	熟悉
	2
	1

	
	荷载、内力的计算和组合方法
	掌握
	7
	2

	
	构件的设计方法、相关构造要求
	掌握
	2
	3

	
	绘制结构布置图、构件配筋图
	掌握
	2
	3


三、讲授提示及方法

重点：单层厂房结构选型、标准构件选型及结构布置；选择排架结构的计算单元、确定排架的计算简图；排架结构的荷载计算；排架结构的内力分析及内力组合；排架柱截面设计及构造要求，排架柱吊装、运输阶段承载力和裂缝宽度的验算；牛腿截面设计及构造要求；绘制施工图。

难点：排架结构的内力组合；排架柱吊装、运输阶段承载力和裂缝宽度的验算；牛腿截面设计及构造要求。
讲授提示与方法：教师提供《单层厂房结构设计任务书》、附图及必要的设计资料，让学生依据设计条件和相关规范进行结构设计，编制设计计算书并绘制相关图纸。配合课程进度，提前布置课程设计任务，并结合混凝土结构设计课程章节内容的学习与案例讲授，逐步完成课程设计，即将课程设计分散在章节的授课节点内进行。
四、课程考核

（一）考核方式与成绩构成
考核方式：包括计算书和施工图。

成绩构成：总成绩为100 %，计算书成绩占60 %，施工图成绩占40 %。
（二）知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应关系
表3 知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应表

	知识单元
	课程目标
	知识点
	考核方式
	目标分值

	混凝土框架

结构设计

（2周）
	1
	1. 单层厂房结构设计与建筑设计的关系，单层厂房结构选型、标准构件选型及结构布置

2. 屋架、排架柱、吊车梁等构件的作用、布置和连接，荷载的传递途径，结构整体工作的概念，国家建筑标准设计图集的应用方法
	计算书
	10

	
	
	
	施工图
	20

	
	2
	3. 荷载、内力的计算和组合方法
	计算书
	70

	
	3
	4. 构件的设计方法、相关构造要求

5. 绘制结构布置图、构件配筋图
	计算书
	20

	
	
	
	施工图
	80


注：目标分值为课程目标对应评价方式的满分，同一评价方式目标分值之和为100。

（三）课程考核评价标准

表4 课程考核评价标准

	考核方式
	评价标准

	计算书
	计算书按100分制单独评分，标准如下：
（1）100>x≥90：结构计算方法、计算简图完全正确；运算正确；计算书内容完整，书写工整。

（2）90>x≥80：结构计算方法、计算简图正确；运算无误；计算书内容完整，书写清楚。

（3）80>x≥70：结构计算方法、计算简图正确；运算正确；计算书内容完整。
（4）70>x≥60：结构计算方法、计算简图基本正确；运算有错误；计算书书写潦草。

（5）x<60：结构计算方法、计算简图不正确；运算错误较多；计算书内容不完整，书写不认真。

	施工图
	施工图按100分制单独评分，标准如下：

（1）100>x≥90：正确表达设计意图符合制图标准；图面布局合理，图纸无错误。

（2）90>x≥80：正确表达设计意图；符合制图标准；图面布局合理，图纸有小错误。

（3）80>x≥70：尚能表达设计意图；基本符合制图标准；图面布局一般，图纸有小错误。

（4）70>x≥60：能表达设计意图；基本符合制图标准；图面布局不合理，图纸有小错误。

（5）x<60：不能表达设计意图；不符合制图标准；图面布局不合理，图纸错误多。


五、课程评价

课程评价主要是本门课程的课程目标达成情况评价。课程目标达成情况评价采用直接与间接相结合的评价方式，通过课程考核成绩分析法、课程调查问卷与访谈法开展。
表5 课程考核成绩对课程目标达成情况评价

	课程目标
	考核方式
	目标分值
	总成绩目标分值
	权重
	实际平均分
	目标达成评价值

	1
	计算书
	10
	6
	14
	43%
	A1
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	施工图
	20
	8
	
	57%
	A2
	

	2
	计算书
	70
	42
	42
	100%
	B1
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	3
	计算书
	20
	12
	44
	27%
	C1
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	施工图
	80
	32
	
	73%
	C2
	

	整体课程目标
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注：1.权重为对应评价方式在相应课程目标中的权重。

2.实际平均分为参与评价的学生在该评价方式的平均分。

3.课程分目标达成评价值为实际平均分/目标分值*对应权重之和。

4.整体课程目标达成评价值为课程分目标达成评价值的最小值。

六、课程资源

（一）建议选用教材
[1] 东南大学、同济大学、天津大学. 混凝土结构（第七版, 上册、中册）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020.
（二）主要参考书目
[1] 中华人民共和国国家标准. 混凝土结构设计规范（GB50010-2010）[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
[2] 中华人民共和国国家标准. 建筑结构荷载规范（GB 50009-2012）[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 
[3] 中华人民共和国国家标准. 建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2018）[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
[4] 中华人民共和国国家标准. 国家建筑标准设计图集（22G101-1）[S]. 北京: 中国计划出版社, 2022.
[5] 白国良. 荷载与结构设计方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.
[6] 东南大学、同济大学、天津大学. 混凝土结构学习指导（第三版）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020.
[7] 唐兴荣. 混凝土结构课程设计解析与实例[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012.
（三）其它课程资源
1.中国大学MOOC

https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E7%BB%93%E6%9E%84#/
2.中国混凝土网
http://www.cnrmc.com/
3.土木在线
http://bbs.co188.com/forum-1698-1.html
执笔人：鲍鹏玲
参与人：高春华、张宗领、张伟
课程负责人：鲍鹏玲
审核人（系/教研室主任）：高春华
审定人（主管教学副院长/副主任）：袁晓辉
2023年6 月
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